SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Doposażenie 2 ciągników New Holland T5050 rok produkcji 2008 w systemy prowadzenia automatycznego GPS wraz z oprogramowaniem**.

**New Holland nr 1.**

System prowadzenia z silnikiem elektrycznym montowanym na kierownicę do

Dodatkowa kierownica obniżająca kolumnę kierownicy

Przystawka do kierownicy do ciągnika New Holland T5000

Dokładność Prowadzenia RTK (3 cm)

Antena z żyroskopem

               -Wyświetlacz odblokowany do dokładności RTK

Wyświetlacz wpięty w sieć stacji RTK na okres minimum 3 lat

Odblokowanie modułu I sobus

Okablowanie Isobus do podpięcia maszyn

                -Modem GSM z okablowaniem do komunikacji RTK z wyświetlaczem

Kamera cofania z trybem nocnym

Montaż na ciągniku

Szkolenie kadry pedagogicznej

**New Holland nr 2**

System prowadzenia z silnikiem elektrycznym montowanym na kierownicę do ciągnika T5000

Dodatkowa kierownica obniżająca kolumnę kierownicy

Przystawka do kierownicy do ciągnika New Holland T5000

Dokładność Prowadzenia RTK (3 cm)

Antena z żyroskopem

               -Wyświetlacz odblokowany do dokładności RTK

Wyświetlacz wpięty w sieć stacji RTK na okres minimum 3 lat

Odblokowanie modułu Isobus

Okablowanie Isobus do podpięcia maszyn

Odblokowanie protokołu TUVR-odblokowanie funkcji zmiennego dawkowania -konieczne w przypadku wysiewu nawozów

Okablowanie TUVR

                -Modem GSM z okablowaniem do komunikacji RTK z wyświetlaczem

Kamera cofania z trybem nocnym

Montaż na ciągniku

Szkolenie kadry pedagogicznej