SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Doposażenie ciągników rolniczych i kombajnu zbożowego w systemy prowadzenia automatycznego.**

**1.** Doposażenie ciągnika Zetor 10540 w system prowadzenia automatycznego GPS wraz z oprogramowaniem.

 - System prowadzenia z silnikiem elektrycznym montowanym na kierownicę do ciągnika Zetor

Dodatkowa kierownica obniżająca kolumnę kierownicy

Przystawka do kierownicy do ciągnika Zetor

Dokładność Prowadzenia RTK (3 cm)

Antena z żyroskopem

               -Wyświetlacz odblokowany do dokładności RTK

Wyświetlacz wpięty w sieć stacji RTK na okres minimum 3 lat

Odblokowanie modułu Isobus

Okablowanie Isobus do podpięcia maszyn

**2.**   Doposażenie ciągnika Ursus 3512

Montaż systemu wspomagania kierownicy

Dostosowanie kolumny kierowniczej do systemu prowadzenia automatycznego z Zetora

Przystawka do kierownicy do Ursus 3512

Dodatkowe okablowanie do wyświetlacza i silnika od prowadzenia

**3.**    Doposażenie Kombajnu Zbożowego Bizon Rekord

Przystawka do kierownicy do Bizon Rekord

Dostosowanie kolumny kierowniczej do systemu prowadzenia automatycznego z Zetora

Dodatkowe okablowanie do wyświetlacza i silnika od prowadzenia

**4.** Doposażenie ciągnika Ursus C 330

Montaż systemu wspomagania kierownicy

Dostosowanie kolumny kierowniczej do systemu prowadzenia automatycznego / prowadzenie poprzez rolkę

Przystawka do kierownicy do Ursus c330