SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Wyposażenie pracowni agrotroniki w urządzenia do tworzenia map pól, prowadzenia równoległego i symulowania pracy maszyn**

**1.**       Urządzenie mobilne do tworzenia map pól

Rejestracja ścieżek, granic, punktów z dokładnością EGNOS

Oprogramowanie do obróbki danych rejestrowanych w urządzeniu.

**2.**       Program do obrabiania map rolniczych

 Możliwość tworzenia map zasobności gleby

 Możliwość tworzenia map aplikacji nawozów z dokładnością GPS

 Możliwość tworzenia stałych ścieżek przejazdowych.

Licencja na 30 stanowisk

Aktualizacja na 12 miesięcy

 Dodatkowa aktualizacja

Szkolenie kadry

    **3**. Kolumna demonstracyjna nr 1

Możliwość zamontowania systemu prowadzenia z ciągnika Zetor

Możliwość przełożenia wyświetlacza z ciągnika Zetor

Dodatkowe okablowanie do wyświetlacza i silnika od prowadzenia

Możliwość podłączenia symulatora maszyn Isobus

**4.** Wyświetlacz GPS z dokładnością EGNOS do jazdy równoległej na podstawie wyświetlacza diodowego i pasów na wyświetlaczu.